**Соблюдение требований пожарной безопасности**

**при эксплуатации печного оборудования, электрообогревателей.**

С наступлением холодной погоды и понижением температуры воздуха возрастает количество пожаров, связанных с несоблюдением правил эксплуатации отопительных приборов.

Для предупреждения несчастных случаев отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского района напоминает правила пользования электроприборами:

 - Отопительные электроприборы должны устанавливаться на свободном месте вдали от мебели, занавесок и постельного белья.

- Никогда не устанавливайте обогреватель на мебель, не оставляйте включенный обогреватель без присмотра.

- Не помещайте сетевые провода обогревателя под ковры и другие покрытия.

- Не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов.

 - Необходимо следить за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.

- Не используйте обогреватель в помещениях с красками, растворителями и другими воспламеняющимися жидкостями.

- Следите за состоянием отопительного прибора – ремонтируйте и заменяйте компоненты, если они вышли из строя, меняйте предохранители, деформированные или разболтавшиеся штекеры.

- Никогда не пользуйтесь неисправным обогревателем.

 - Помните, что наиболее безопасными в эксплуатации являются обогреватели закрытого исполнения.

Перед началом отопительного сезона необходимо прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

При проверке дымоходов контролируют:

- наличие тяги и отсутствие засорения;

- плотность и обособленность их;

- наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;

- исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши.

Напоминаем:

- Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи.

- Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток-отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

- Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

- Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Рекомендуется топить печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа, чтобы не допускать перекала печи.

- За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

- Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

- Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

- Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

- Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

Важно помнить, что уходя из дома, необходимо выключать все электронагревательные приборы и не оставлять топящиеся печи. Не разрешайте детям пользоваться ими самостоятельно!

Помните, что от Вашей бдительности и осторожности зависит Ваша безопасность и благополучие!

При пожаре звоните по телефону 01, 101, 112!

Соблюдение этих нехитрых правил поможет вам избежать крупных неприятностей.

Ведь не зря говорят: "Предупреждён - значит вооружен".