За период с 01 января по 22 ноября 2016 года на территории Тосненского района зарегистрировано 24 возгорания транспортных средств, при этом в огнем уничтожено 28 автомобилей.

По статистике, основная причина пожаров транспортных кроется в самих автомобилях - неисправность электрооборудования.

На 2 месте идут возгорания из-за неосторожного обращения с огнем и источниками повышенной опасности (курение, сварочные работы при ремонте и т.д.). Замыкают тройку - умышленные поджоги.

**В случае возникновения пожара в автомобиле:**

- немедленно сообщите о пожаре по телефону 01, с мобильного - 112, 101;

- при тушении пролитого под машиной топлива воспользуйтесь огнетушителем, подавая вещество в направлении от края к центру очага;

- при тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его палкой или монтировкой, желательно сбоку, так как возможен выброс пламени;

- направляйте огнетушитель на очаг наиболее интенсивного горения или накройте пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей;

- не приступайте к тушению, если Вы в промасленной одежде или руки смочены бензином – это крайне опасно;

- при невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак;

- если в кабине горящего автомобиля находится человек, а двери заклинило, необходимо, по возможности, взломать двери или выбить стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащив пострадавшего из машины, вызовите медицинских работников и окажите ему первую помощь, постарайтесь отправить его в ближайший медпункт.

**Для предупреждения возникновения пожаров на автотранспорте необходимо:**

**-**внимательно следить за состоянием электрооборудования, грамотно производить устранение неисправностей. Так, при неправильном (простая скрутка) или плохом соединении проводов, происходит их перегрев и в результате чего - воспламенение;

- следить за топливными шлангами вашего автомобиля. Любой провод под капотом должен быть тщательно изолирован.

Никогда не за­правляйте автомобиль при включенном двигателе.
 Не перевоз­ите бензин в пластмассовых канистрах (пластмасса накапливает статическое напряжение, что может стать причиной возгорания бензина).
 Если в вашем автомобиле часто перегорают лампочки или предохранители, приостановите эксплуатацию транспортного средства до осмотра специалистом. Возможно, нарушения это последствия короткого замыкания, из-за которого может возникнуть пожар.

 И, конечно, обязательно возите с собой огнетушитель, который лучше всего хранить под передними сиденьями,  чтобы его было проще до­стать в случае пожара.

**Д**ля исключения случаев поджогов, автомобили рекомендуется оставлять на охраняемой автостоянке (особенно в ночное время), так как большинство пожаров происходит во дворах жилых домов, когда автотранспорт без присмотра;

Будьте внимательны! Пожар в машине можно распознать практически сразу: запах горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота.

Помните, что пожар в автомобиле распространяется быстро, за 20 минут легковой автотранспорт сгорает полностью.

Уважаемые жители и гости Тосненского района! Будьте бдительны!

 При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в службу спасения по телефону "01" или с мобильного "101", "112"*.*